|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Спортивное оборудование**  **СО 1.173**  **\\Sergey-pc\продукция 2013\2 СО\2.01 Спорткомплексы\CО 1.173\Дизайнерам\СО 1.173.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1890 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 1700 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1525 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Спортивное оборудование состоит | из:- двух боковых стоек (металлическая труба диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,5мм в количестве 6 шт., соединенная в нижней части поперечиной из металлическая трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5мм).  - балки (металлическая труба диаметром не менее 42 мм, с толщиной стенки не менее 3,5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной не менее 5 мм, с 4 отверстиями для крепления.  Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. |