|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Спираль вертикальная**  **СО 1.25\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.25\СО 1.25 .jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1830 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 1530 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1030 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | изготовить из металлической трубы сечением не менее 32 и 57 мм. |
| Конструктивные особенности | Должна состоять из перекладины в виде полуколец соединенных вертикальными стойками. Две полукруглые лазелки должны быть соединены между собой в верхней части металлической трубой и оцинкованными болтами. Иметь 6 точек бетонирования. |