|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивное оборудование****СО 5.03****E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\СО 5.04.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 3445(± 10мм) |
| Длина (мм) | 1100(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1200 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Описание | Металлическая квадратную труба сечением не менее 100х100 мм с приваренными разновысокими металлическими пластинами, из листа толщиной не менее 4 мм, с противоположных сторон .Два баскетбольных кольца из металлической трубы диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 2,35мм. Два баскетбольных щита из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  |