|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое**  **оборудование**  **ДИО 2.06**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 700 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 2000 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 2000 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | Установить карусель с рулем, состоящую из:  - металлического каркаса (профильной трубы сечением не менее 60х60 мм и толщиной стенки не менее 3мм), вращающегося на валу с 3 подшипниками. На каркасе карусели поручни в количестве не менее 4 шт из металлической трубы сечением не менее 32мм толщиной стенки не менее 3.2мм;, и центральной трубы сечением не менее 100мм и толщиной стенки не менее 10мм. На центральной трубе находиться металлический руль выполненный из металлической трубы сечением не менее 25мм и толщиной стенки не менее 3.2мм  - четырех сидячих мест (влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не менее 2/2 толщиной не менее 21 мм);и  - полы выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 24мм  Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. , радиус не менее 20мм |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |