|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **ДОУ 5.02** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1400(± 10мм) |
| Длина (мм) | 2600(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1400(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Фанерные элементы (стенки, полочки, мольберты) | В кол-ве 25 шт. выполнены из фанеры толщиной не менее 24 мм. |
| Перекладины | В кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 33 мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 ботлта. |
| Выдвижной ящик | В кол-ве 1 шт, должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм. Ящики выдвигаются со стороны театрального раздела, при помощи специальных направляющих элементов. Тело ящика задвигается под стол со стенками. |
| Подставки мольберта | В кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 25х50 мм и толщиной стенки 3.5мм. |
| Релинги | В кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 33 мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 болта. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | ДОУ 5.02 состоит их двух разделов: театрального и художественного. Каждый раздел выполняет развивающую функцию-задачу.  - Театральный раздел, состоит из стационарного модуля с ширмой для показа настольного и кукольного театра. Модуль оснащен дополнительными элементами: съемная штора для театра, мелкие элементы, релинги для крепления кукол и декораций. Модуль мобилен, имеет открытые полочки для хранения различных театральных атрибутов материалов по театрализованной деятельности, плоскости соразмерные росту детей. Выдвижной, закрытый ящик сбоку используется для различных пособий и декораций, для хранения комплектов театральных игр и аудиокассет. Полка со стрежнями предназначена для варежкого театра пальчикового театра.  - Художественный раздел, состоит из мольберта-стола, полочек-ящиков для хранения пособий, материалов и демонстрации продуктов деятельности детей. Стол – мольберт в разложенном виде дает возможность двум детям одновременно заниматься изобразительной деятельностью, художественным конструированием. По окончании работы ребенок приводит стол в изначальное состояние, что дает возможность экономить пространство группового участка. В сложенном виде стол-мольберт превращается в рабочую поверхность мольберта. Боковая верхняя часть модуля предназначена для выставки результатов детского труда, выставки образцов народных промыслов, коллекции предметов искусства. Нижняя боковая часть для хранения изоматериалов, бросового и природного материалов.  Модульный комплекс разработан с учетом выставочно-экспозиционных задач. Это обеспечивает расстановку экспонатов, что делает возможным полноценное зрительное восприятие всех предметов и каждого в отдельности, обеспечивает возможность детального изучения каждого выставочного предмета. Комплекс позволяет организовать интерактивные выставки, где дети имеют возможность взять поиграть с представленными экспонатами.  Каждый модуль имеет свое конструктивное решение и возможности, имеет закрытые и открытые плоскости, на которых размещаются пособия и игрушки.  Театральный и художественный раздел соединены между собой аркой, выполненной из фанеры толщиной не менее 24 мм, которая имеет художественную роспись в виде радуги. |