|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лавочка МФ 1.2011**  **C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg** | **Шт.** | **10** |  |  |
| Высота (мм) | 885 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 1150 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 700 (± 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 335 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Фанерные элементы | В кол-ве 9 шт, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 и скомпонованы в виде паровозика. Спинка лавочки должна иметь художественную роспись в стиле детского граффити. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50х25х2 мм, окрашенные порошковой полимерной краской. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |