|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лавочка МФ 1.50****W:\Продукция 2013\3 МФ\01 Лавочки\МФ 1.50\МФ 1.50 одинарная 1.png** | **Шт.**  |  |  |  |
| Высота (мм)  | 960 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2130 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 650 (± 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 420 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас  | Состоит из 2 частей, которые должны быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 60х30 мм (с толщиной стенки не менее 2,5мм), металлической трубы сечением не менее 100х100 мм (с толщиной стенки 5 мм) и из металлической полосы толщиной не менее 4 мм. |
| Брус | В кол-ве 8 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |