|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **23.** | **Счёты со столиками** **МФ 5.33\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 980 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  1200 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 500 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас | В кол-ве 1 шт, разборный, выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм |
| Столики | В кол-ве 2шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| Описание | Комплекс состоит из разборного металлокаркаса с двумя столиками и пластиковыми бубликами. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |