|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Урна круглая деревянная на ж/б основании****МФ 6.065****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 670 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 430 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 430 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы:** |
| Каркас | Должен быть выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4 мм, имеющий бетонное основание. |
| Описание | Каркас урны обшит брусом толщиной не менее 40 мм |
| Материалы | деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками , Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы |