|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Песочница с**  **распашной крышкой**  **МФ 3.021D:\Задания Серёги\для работы\Изображения оборудования\МФ\МФ 3.01.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 660 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы** | |
| Брус | В кол-ве 12шт.должны быть из деревянных брусьев, толщиной не менее 40 мм. Отшлифованный и покрашенный со всех сторон. |
| Ручки | В кол-ве 2 шт. должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.. |
| Крышка | В кол-ве 2шт. должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 15 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Песочница состоит из деревянных брусьев, сечением не менее 140х40 мм, с распашными крышками из фанеры толщиной не менее 15 мм. Вся конструкция должна крепится на 4 металлические уголка (сварная конструкция), позволяющих скрепить одновременно бортовые брусья и накрывочные брусья, а нижнее основание уголка должно бетонороваться. |