|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **МФ 6.16 Стойки для сушки белья.**  **E:\мои файлы\SergeyR\Desktop\Изображения оборудования\МФ\МФ 6.16.jpg** | **комплект** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2000 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 1000 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы:** | |
| Металлокаркас | Металлическая труба диаметром не менее 42 мм, и толщиной не менее 2,5 мм, покрашенная полимерной порошковой краской. С петлями из стали толщиной не менее 5 мм. Снизу столбы должны оканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю на глубину не менее700 мм. |
| Описание | Комплект из двух Т-образных стоек предназначенных для закрепления бельевой веревки для сушки белья. |