|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Лиана малая, средняя, большая.****СО 1.24; СО 1.241; СО 1.242****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.24\СО 1.24.jpg**СО 1.242.png**СО 1.241.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  |  740,1040,1850 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  1480,2070,3740 (± 10мм) |
| Ширина (мм) |  680,680,740 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас | изготовить из металлической трубы сечением не менее 42 мм. И толщиной стенки не менее3.5мм Перекладины выполнить сечением не менее 32 мм. Покрыть порошковой краской. |