|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **ДОУ 5.03** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1200(± 10мм) |
| Длина (мм) | 1200(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1000(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Перекладина | В кол-ве 5 шт.должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 34 мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. |
| Боковые стенки | В кол-ве 4 шт. выполнены из фанеры толщиной не менее 24 мм, парно скрепляются между собой накладкам в кол-ве 4 штук из фанеры толщиной не менее 24 мм. С каждой из сторон стенок имеются игровые элементы.  С левой стороны, в стенке имеются выпилы в виде фигур фруктов, через которые проходит полипропиленовый канат (играет роль направляющей) с нанизанными на него фанерными фигурками, являющихся ответными частями выпилов в стенке. Так же с левой наружной стороны установлена фанерная мишень и головоломка. С внутренней левой стороны стенки крепятся три фанерных подстаканника.  С правой наружной стороны стенки крепятся два информационных кармана. Так же с внутренней правой стороны крепится игровой элемент с различными образцами материалов, расфасованными по ячейкам игрового элемента.  В боковых стенках имеется глухие пазы под столик со стенками. |
| Стол со стенками | В кол-ве 3 шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм и должны крепиться в пазах расположенных в боковых стенках. |
| Счеты | В кол-ве 1шт. должны состоять из двух перекладин двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. и 10 шт. цветных бубликов из бруса. Размер бубликов должен быть не менее 130мм и внутреннее отверстие не менее 38мм. На бубликах с четырёх сторон нанесены различные буквы, комбинации из которых составляют различные слова. |
| Скамейки | В кол-ве 4 должны быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. Опирающиеся на закладные элементы диаметром не менее 32 мм. |
| Выдвижные ящики | В кол-ве 2, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм. Ящики выдвигаются со сторон боковых стенок, при помощи специальных направляющих элементов. Тело ящика задвигается под стол со стенками. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Комплекс направлен на развитие сенсорной активности, наглядно-действенного мышления, восприятия ощущений, мелкой моторики руки. Модуль многофункционален, сочетает в себе полки, выдвижные ящики для размещения пособий, игрушек. Комплекс обеспечивает возможность для исследования и познания.  В центре модуля расположен стол со стульями для работы нескольких детей, на уровне глаз ребенка расположены разноцветные кубики для работы по выстраиванию следственных цепочек. По бокам модуля расположены различные лабиринты для развития мышления и мелкой моторики рук детей. Выдвижные ящики по бокам модуля дают возможность хранить лабораторное оборудование, конструкторы различного размера. На центральной боковой части модуля расположены емкости для сыпучих материалов, удобные полки для расстановки стаканчиков с карандашами. По бокам модуля имеются магнитная доска для наглядного материала, рамки для детских рисунков, зарисовок. различные кармашки для иллюстраций по темам развития ребенка, для развития мелкой моторики рук дошкольника. |