|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **МФ 6.01****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 1300 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 2500 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 1700 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы:** |
| Металлокаркас | металлическая труба диаметром не менее 32 и 42 мм, и толщиной не менее 2,5 мм, покрашенная полимерной порошковой краской |
| Описание | Разборная металлоконструкция, предназначенная для сушки и выбивания ковров. |